2025年废弃物处理/处置情况及减排计划

南铝公司固体废物种类多、产生量较大，其中危险废物共12种，公司严格遵守相关法律法规，对固废进行规范化管理，均交由有资质经营单位合规处置。
2025年，公司共合规处置危险废物7264.2吨，环比减少3208.8吨，共合规处置一般工业固体废物5384.25吨，环比增加2220.51吨。2025年，公司氢氧化铝渣由危废鉴别为一般固废，所以导致为危险废物减少，一般固废增加，但工业固体废物总体环比减少988.29吨，环比减少7.24%，减排工作取得一定成果
南平铝业积极履行国企社会责任，践行“绿水青山就是金山银山”的方针，2026年将加强管理，对能维修后可以使用的铅蓄电池，重新维修继续使用，预计减少废铅蓄电池产生量0.5吨左右。
2025年固废处置情况见下表:
	危险废物

	名称
	来源
	危险废物代码
	产生量（t）
	处置量/综合利用量（t）
	排放量（t）
	处理单位

	槽大修废渣
	电解槽大修工序
	321-023-48
	2316.19
	2316.19
	0
	福建绿洲固体废物处置有限公司

	除尘灰
	熔炼炉熔铸
	321-034-48
	251.01
	251.01
	0
	福建绿洲固体废物处置有限公司

	废除尘滤袋
	电解、熔铸、除尘工序
	900-041-49
	17.61
	17.61
	0
	福建绿洲固体废物处置有限公司

	废矿物油
	挤压机等润滑工序
	900-218-08
	17.67
	17.67
	0
	福建省三明辉润石化有限公司

	废矿物油桶
	挤压机等润滑工序
	900-249-08
	3.65
	3.65
	0
	福建绿洲固体废物处置有限公司

	废油漆桶
	各防腐工序
	900-041-49
	3.96
	3.96
	0
	福建绿洲固体废物处置有限公司

	碱渣
	表面处理工序
	900-399-35
	76.4
	76.4
	0
	福建绿洲固体废物处置有限公司

	铝灰渣
	电解、熔铸工序
	321-024-48
	4435.76
	4435.76
	0
	福建煌源金属有限公司

	氢氧化铝渣污泥
	表面处理工序
	336-064-17
	137.81
	137.81
	0
	蓝保（厦门）水处理科技有限公司

	乳化液
	含油废水抽取环节
	900-006-09
	2.49
	2.49
	0
	福建绿洲固体废物处置有限公司

	一般工业固体废物

	名称
	来源
	产生量（t）
	综合利用量（t）
	处置量（t）
	排放量（t）
	处理单位

	生活及工业垃圾SW99
	生产过程
	516.9
	0
	516.9
	 0
	南平市中联世纪环境工程有限公司

	脱硫石膏
	电解烟气脱硫
	1959.22
	0
	1959.22
	0
	邵武中和建材有限公司

	铝表面废处理废水污泥
	铝型材表面处理废水污泥
	2908.13
	0
	2908.13
	0
	石狮市深宝新型环保材料有限公司


固废废物减排计划表
	种类（吨）
	2023年
	2024年
	2025年
	2026年

	一般固废
	目标
	3500
	3480
	5980
	5960

	
	实际
	2615.76
	3163.74
	4973.51
	

	危险废物
	目标
	12000
	11950
	9400
	9340

	
	[bookmark: _GoBack]实际
	9638.23
	10473.01
	7264.2
	



